규  격  서

관세분류번호 H. S. NO	품목번호 ITEM NO.	품목 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
		연성요관신우경	set	1

가. 특징

1) 신장 내에서 다양한 각도의 관찰용이

2) 뛰어난 영상 화질

3) 좋은 내구성 및 간단한 누수점검 가능

4) 깨끗한 영상 및 큰 이미지 사이즈

5) OTV-S190, CLV-S190과 호환이 가능해야 함

나. 규격

- 관측시야	: 80°

- 선단부지름    : 8.5Fr(2.83mm)

- 삽입부지름    : 8.4Fr(2.8mm)

- 삽입부길이    : 670mm

- 채널	: 3.6Fr(1.2mm)

- 기울임최대치  : Up275°/Down275°

- 전체길이	: 980mm

다. 구성

1. 연성요관신우경	1ea

2. 트레이	1ea

3. 바이옵시 그라시핑 포셉	1ea

4. 누수테스터기	1ea

라. 기타사항

1. 본 장비는 계약 및 공급자에 의해 설치되어야 함.

2. 본 장비는 계약일로부터 2년간 보증합니다.